ISO965-2通用公制螺纹 公差 第 2 部分：内外螺纹尺寸极限
ISO（国际标准化组织）是由各国国家标准机构（ISO 成员体）组成的全球性联合会。国际标准的制定工作通常由 ISO 技术委员会负责开展。对某一主题感兴趣的每个成员体，均有权派代表参与为该主题设立的技术委员会。与 ISO 保持联络的国际组织、政府及非政府组织，也可参与相关工作。ISO 在所有电工标准化事务上，与国际电工委员会（IEC）保持密切协作。
由技术委员会拟定的国际标准草案，将分发至各成员体投票表决。作为国际标准发布，需获得至少 75% 参与投票的成员体批准。
国际标准 ISO 965-2 由 ISO/TC 1（螺纹技术委员会）SC 2（公差分委员会）制定。
本第三版废止并替代第二版（ISO 965-2:1980），并对其进行了技术修订。
ISO 965 以《ISO 通用米制螺纹 公差》为总标题，包含以下部分：
第 1 部分：原则与基础数据
第 2 部分：通用螺栓螺母螺纹的尺寸极限 —— 中等精度
第 3 部分：结构用螺纹的偏差
第 4 部分：热浸镀锌外螺纹的尺寸极限（用于与镀锌后攻制 H 或 G 公差位置内螺纹配合）
第 5 部分：内螺纹的尺寸极限（用于与镀锌前 h 公差位置最大尺寸的热浸镀锌外螺纹配合）



ISO 通用米制螺纹 公差 第 2 部分：通用内外螺纹的尺寸极限 —— 中等精度
1 范围
本部分 ISO 965 规定了符合 ISO 262、基本牙型符合 ISO 68-1 的 ISO 通用米制螺纹（M）的中径与顶径尺寸极限。
本部分规定的公差等级对应的尺寸极限，由 ISO 965-1 中规定的基本偏差与公差计算得出。
2 规范性引用文件
下列标准通过在本部分中的引用，构成本部分的条款。在本部分发布时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，基于本部分签订协议的各方，应尽可能采用下列标准的最新版本。IEC 与 ISO 成员会持续维护现行有效国际标准的注册目录。
ISO 68-1:1998 《ISO 通用米制螺纹 基本牙型 第 1 部分：米制螺纹》
ISO 262:1998 《ISO 通用米制螺纹 螺钉、螺栓与螺母的选用尺寸》
ISO 965-1:1998 《ISO 通用米制螺纹 公差 第 1 部分：原则与基础数据》
ISO 5408:1983 《圆柱螺纹 术语》
3 定义
本部分 ISO 965 所使用的定义，均遵循 ISO 5408 中的规定。
4 标记
符合本部分 ISO 965 的螺纹，其标记方式应按照 ISO 965-1 的要求执行。
5 尺寸极限
螺纹牙底轮廓在任何位置均不得超出基本牙型。
对于带涂层的螺纹，除非另有说明，公差适用于涂层前的螺纹部分；涂层完成后，实际螺纹轮廓在任何位置均不得超出 H 或 h 公差位置对应的最大实体极限。


5.1 内螺纹 — 粗牙螺纹系列
公差等级：       中等
螺纹旋合长度组：普通（中等）
公差带代号：    公称直径至及含 M1.4 的螺纹采用 5H
公称直径大于 M1.4 的螺纹采用 6H
	螺纹规格
	螺纹旋合长度范围
	中径 D2​
	小径 D1​

	
	大于
	至及含
	最大值
	最小值
	最大值
	最小值

	M1
	0.6
	1.7
	0.894
	0.838
	0.785
	0.729

	M1.2
	0.6
	1.7
	1.094
	1.038
	0.985
	0.929

	M1.4
	0.7
	2
	1.265
	1.205
	1.142
	1.075

	M1.6
	0.8
	2.6
	1.458
	1.373
	1.321
	1.221

	M1.8
	0.8
	2.6
	1.658
	1.573
	1.521
	1.421

	M2
	1
	3
	1.83
	1.74
	1.679
	1.567

	M2.5
	1.3
	3.8
	2.303
	2.208
	2.138
	2.013

	M3
	1.5
	4.5
	2.775
	2.675
	2.599
	2.459

	M3.5
	1.7
	5
	3.222
	3.11
	3.01
	2.85

	M4
	2
	6
	3.663
	3.545
	3.422
	3.242

	M5
	2.5
	7.5
	4.605
	4.48
	4.334
	4.134

	M6
	3
	9
	5.5
	5.35
	5.153
	4.917

	M7
	3
	9
	6.5
	6.35
	6.153
	5.917

	M8
	4
	12
	7.348
	7.188
	6.912
	6.647

	M10
	5
	15
	9.206
	9.026
	8.676
	8.376

	M12
	6
	18
	11.063
	10.863
	10.441
	10.106

	M14
	8
	24
	12.913
	12.701
	12.21
	11.835

	M16
	8
	24
	14.913
	14.701
	14.21
	13.835

	M18
	10
	30
	16.6
	16.376
	15.744
	15.294

	M20
	10
	30
	18.6
	18.376
	17.744
	17.294

	M22
	10
	30
	20.6
	20.376
	19.744
	19.294

	M24
	12
	36
	22.316
	22.051
	21.252
	20.752

	M27
	12
	36
	25.316
	25.051
	24.252
	23.752

	M30
	15
	45
	28.007
	27.727
	26.771
	26.211

	M33
	15
	45
	31.007
	30.727
	29.771
	29.211

	M36
	18
	53
	33.702
	33.402
	32.27
	31.67

	M39
	18
	53
	36.702
	36.402
	35.27
	34.67

	M42
	21
	63
	39.392
	39.077
	37.799
	37.129

	M45
	21
	63
	42.392
	42.077
	40.799
	40.129

	M48
	24
	71
	45.087
	44.752
	43.297
	42.587

	M52
	24
	71
	49.087
	48.752
	47.297
	46.587

	M56
	28
	85
	52.783
	52.428
	50.796
	50.046

	M60
	28
	85
	56.783
	56.428
	54.796
	54.046

	M64
	32
	95
	60.478
	60.103
	58.305
	57.505




5.2 外螺纹 — 粗牙螺纹系列
公差等级：中等
	[bookmark: _GoBack]螺纹规格
	螺纹旋合长度范围
	大径 
	中径
	牙底圆角半径

	
	
	d
	d
	d2
	d2
	

	
	大于
	至及含
	最大值
	最小值
	最大值
	最小值
	r

	M1
	0.6
	1.7
	1
	0.933
	0.838
	0.785
	0.031

	M1.2
	0.6
	1.7
	1.2
	1.133
	1.038
	0.985
	0.031

	M1.4
	0.7
	2
	1.4
	1.325
	1.205
	1.149
	0.038

	M1.6
	0.8
	2.6
	1.6
	1.496
	1.354
	1.291
	0.044

	M1.8
	0.8
	2.6
	1.8
	1.718
	1.551
	1.486
	0.05

	M2
	1
	3
	2
	1.883
	1.74
	1.671
	0.056

	M2.5
	1.3
	3.8
	2.5
	2.38
	2.188
	2.117
	0.063

	M3
	1.5
	4.5
	3
	2.874
	2.675
	2.599
	0.075

	M3.5
	1.7
	5
	3.5
	3.379
	3.089
	3.004
	0.1

	M4
	2
	6
	4
	3.838
	3.545
	3.453
	0.088

	M5
	2.5
	7.5
	5
	4.796
	4.48
	4.38
	0.125

	M6
	3
	9
	6
	5.794
	5.35
	5.212
	0.125

	M7
	3
	9
	7
	6.974
	6.35
	6.242
	0.156

	M8
	4
	12
	8
	7.972
	7.188
	7.06
	0.188

	M10
	5
	15
	10
	9.968
	9.026
	8.862
	0.188

	M12
	6
	18
	12
	11.901
	10.863
	10.679
	0.219

	M14
	8
	24
	14
	13.862
	12.701
	12.51
	0.25

	M16
	8
	24
	16
	15.962
	14.701
	14.503
	0.25

	M18
	10
	30
	18
	17.958
	16.376
	16.164
	0.313

	M20
	10
	30
	20
	19.858
	18.376
	18.164
	0.313

	M22
	10
	30
	22
	21.858
	20.376
	20.164
	0.313

	M24
	12
	36
	24
	23.952
	22.051
	21.803
	0.375

	M27
	12
	36
	27
	26.952
	25.051
	24.803
	0.375

	M30
	15
	45
	30
	29.847
	27.727
	27.462
	0.438

	M33
	15
	45
	33
	32.947
	30.727
	30.462
	0.438

	M36
	18
	53
	36
	35.84
	33.402
	33.118
	0.5

	M39
	18
	53
	39
	38.84
	36.402
	36.118
	0.5

	M42
	21
	63
	42
	41.837
	39.077
	38.776
	0.563

	M45
	21
	63
	45
	44.837
	42.077
	41.776
	0.563

	M48
	24
	71
	48
	47.839
	44.752
	44.431
	0.625

	M52
	24
	71
	52
	51.839
	48.752
	48.431
	0.625

	M56
	26
	85
	56
	55.725
	52.428
	52.028
	0.688

	M60
	28
	85
	60
	59.725
	56.428
	56.028
	0.688

	M64
	32
	95
	64
	63.92
	60.103
	59.743
	0.75


螺纹旋合长度组：普通（中等）
公差带代号：公称直径至及含 M1.4 的螺纹采用 6h公称直径大于 M1.4 的螺纹采用 6g

5.3内螺纹-细牙系列
公差等级：中等
螺纹旋合长度组：普通（中等）
公差带代号：6H
	螺纹规格
	螺纹旋合长度
	中径 D2​
	小径 D1​

	
	大于 
	至及含 
	最大值 .
	最小值
	最大值
	最小值

	M8 × 1
	3
	9
	7.5
	7.35
	7.153
	6.917

	M10 × 1
	4
	12
	9.5
	9.35
	9.153
	8.917

	M10 × 1.25
	4
	12
	9.348
	9.188
	8.912
	8.647

	M12 × 1.25
	4.5
	13
	11.368
	11.188
	10.912
	10.647

	M12 × 1.5
	4.5
	13
	11.216
	11.026
	10.676
	10.376

	M14 × 1.5
	5.6
	16
	13.216
	13.026
	12.676
	12.376

	M16 × 1.5
	5.6
	16
	15.216
	15.026
	14.676
	14.376

	M18 × 1.5
	5.6
	16
	17.216
	17.026
	16.676
	16.376

	M18 × 2
	5.6
	16
	16.913
	16.701
	16.21
	15.835

	M20 × 1.5
	5.6
	16
	19.216
	19.026
	18.676
	18.376

	M20 × 2
	5.6
	16
	18.913
	18.701
	18.21
	17.835

	M22 × 1.5
	5.6
	16
	21.216
	21.026
	20.676
	20.376

	M22 × 2
	5.6
	16
	20.913
	20.701
	20.21
	19.835

	M24 × 2
	8.5
	25
	22.925
	22.701
	22.21
	21.835

	M27 × 2
	8.5
	25
	25.925
	25.701
	25.21
	24.835

	M30 × 2
	8.5
	25
	28.925
	28.701
	28.21
	27.835

	M33 × 2
	8.5
	25
	31.925
	31.701
	31.21
	30.835

	M36 × 3
	12
	36
	34.316
	34.051
	33.252
	32.752

	M39 × 3
	12
	36
	37.316
	37.051
	36.252
	35.752

	M42 × 3
	12
	36
	40.316
	40.051
	39.252
	38.752

	M45 × 3
	12
	36
	43.316
	43.051
	42.252
	41.752

	M48 × 3
	15
	45
	46.331
	46.051
	45.252
	44.752

	M52 × 4
	19
	56
	49.717
	49.402
	48.27
	47.67

	M56 × 4
	19
	56
	53.717
	53.402
	52.27
	51.67

	M60 × 4
	19
	56
	57.717
	57.402
	56.27
	55.67

	M64 × 4
	19
	56
	61.717
	61.402
	60.27
	59.67















5.4 外螺纹 — 细牙螺纹系列
公差等级：中等
螺纹旋合长度组：普通（中等）
公差带代号：6g
	螺纹规格
	螺纹旋合长度范围
	大径 d
	中径 d2​
	牙底圆角半径最小值

	
	大于
	至及含
	最大值
	最小值
	最大值
	最小值
	min. a

	M8×1
	3
	9
	7.974
	7.794
	7.324
	7.212
	0.125

	M10×1
	4
	12
	9.974
	9.794
	9.324
	9.212
	0.125

	M10×1.25
	4
	12
	9.972
	9.76
	9.16
	9.042
	0.156

	M12×1.25
	4.5
	13
	11.972
	11.76
	11.16
	11.028
	0.156

	M12×1.5
	4.5
	13
	11.968
	11.732
	10.994
	10.854
	0.188

	M14×1.5
	5.6
	16
	13.968
	13.732
	12.994
	12.854
	0.188

	M16×1.5
	5.6
	16
	15.968
	15.732
	14.994
	14.854
	0.188

	M18×1.5
	5.6
	16
	17.968
	17.732
	16.994
	16.854
	0.188

	M18×2
	5.6
	16
	17.962
	17.682
	16.663
	16.503
	0.25

	M20×1.5
	5.6
	16
	19.968
	19.732
	18.994
	18.854
	0.188

	M20×2
	5.6
	16
	19.962
	19.682
	18.663
	18.503
	0.25

	M22×1.5
	5.6
	16
	21.968
	21.732
	20.994
	20.854
	0.188

	M22×2
	5.6
	16
	21.962
	21.682
	20.663
	20.503
	0.25

	M24×2
	8.5
	25
	23.962
	23.682
	22.663
	22.493
	0.25

	M27×2
	8.5
	25
	26.962
	26.682
	25.663
	25.493
	0.25

	M30×2
	8.5
	25
	29.962
	29.682
	28.663
	28.493
	0.25

	M33×2
	8.5
	25
	32.962
	32.682
	31.663
	31.493
	0.25

	M36×3
	12
	36
	35.952
	35.577
	34.003
	33.803
	0.375

	M39×3
	12
	36
	38.952
	38.577
	37.003
	36.803
	0.375

	M42×3
	12
	36
	41.952
	41.577
	40.003
	39.803
	0.375

	M45×3
	12
	36
	44.952
	44.577
	43.003
	42.803
	0.375

	M48×3
	15
	45
	47.952
	47.577
	46.003
	45.791
	0.375

	M52×4
	19
	56
	51.94
	51.465
	49.342
	49.106
	0.5

	M56×4
	19
	56
	55.94
	55.465
	53.342
	53.106
	0.5

	M60×4
	19
	56
	59.94
	59.465
	57.342
	57.106
	0.5

	M64×4
	19
	56
	63.94
	63.465
	61.342
	61.106
	0.5



